**淮阴师范学院空调采购项目询价报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 采购货物品牌型号及参数 | 所报品牌及型号 | 是否响应 | 数量 | 单价 | 总价 | 安装地点 |
| **A** | **多联机** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 室外机 | 制冷量：≥90kw，制热量：≥100kw |  |  | 2 |  |  | 屋顶（外机） |
| 2 | 室内机 | 制冷量：≥12.5kw，制热量：≥14kw 四面出风 |  |  | 12 |  |  | 一层就餐区 |
| 3 | 室内机 | 制冷量：≥14kw，制热量：≥16kw 四面出风 |  |  | 2 |  |  |
| **B** | **多联机** |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 室外机 | 制冷量：≥33.5kw，制热量：≥37.5 kw  |  |  | 1 |  |  | 屋顶（外机） |
| 5 | 室内机 | 制冷量：≥7.1kw，制热量：≥8kw 风管式 |  |  | 2 |  |  | 一层备餐间 |
| 6 | 室内机 | 制冷量：≥4.5kw，制热量：≥5.0kw 风管式 |  |  | 2 |  |  | 一层小炒间 |
| 7 | 室内机 | 制冷量：≥5.6kw，制热量：≥6.3kw 风管式 |  |  | 1 |  |  | 一层风味窗口 |
| 8 | 室内机 | 制冷量：≥6.3kw，制热量：≥7.1kw；风管式 |  |  | 1 |  |  | 一层冷菜间 |
| **C** | **多联机** |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 室外机 | 制冷量：≥40kw，制热量：≥45kw  |  |  | 1 |  |  | 屋顶（外机） |
| 10 | 室内机 | 制冷量：≥10kw，制热量：≥11.2kw 风管式 |  |  | 1 |  |  | 二层大包间 |
| 11 | 室内机 | 制冷量：≥8kw，制热量：≥9kw风管式 |  |  | 1 |  |  |
| 12 | 室内机 | 制冷量：≥10kw，制热量：≥11.2kw风管式 |  |  | 1 |  |  | 二层备餐间 |
| 13 | 室内机 | 制冷量：≥8kw，制热量：≥9kw风管式 |  |  | 1 |  |  | 二层服务台 |
| 14 | 室内机 | 制冷量：≥4kw，制热量：≥4.5kw风管式 |  |  | 1 |  |  | 二层值班室 |
| 注：（1）报价人所报的空调室内机为无线遥控器控制，每台室内机均可以单独控制开关。所有空调安装的内外机连接管必须是100％铜管。（2）所投所有空调设备的冷媒须为R410A，所有空调能效等级为一级，支持电辅热。 |
| 总报价：（小写）¥ （大写）人民币 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整 |

**报价须知(请供应商务必认真阅读)：**

1、供应商资质要求:

（1）供应商参加本次采购活动必须具备《政府采购法》第22条规定条件。

（2）供应商必须具有建筑机电安装工程专业承包资质三级及以上。

2、供应商须提供资格条件证明材料要求：

（1）提供供应商法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证（复印件加盖投标人公章）；

（2）提供建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质证书（复印件并加盖投标人公章）。

**特别提醒:请按以上要求将材料装订在投标文件中。**

3、报价截止时间：

报价截止时间：2017年9月30日16:00，截止时间后，采购方将拒绝供应商的报价。供应商必须在报价截止时间前办理完毕签名报到、递交报价表以及其它询价报价表所规定的应在报价截止时间前完成的事项。

**特别提醒:各供应商在报价截止时间前,应持续关注淮阴师范学院招投标网（**[**http://ztb.hytc.edu.cn**](http://ztb.hytc.edu.cn/)**）查看采购信息,如有采购信息的更正或修改，而因供应商未能持续关注的，责任由供应商自行承担。**

4、报价表递交地点：江苏省淮安市长江西路79号淮阴师范学院16号办公楼208室。

5、本项目无需缴纳项目报价保证金，但成交供应商须在签订合同前缴纳项目履约保证金且须提供所投品牌空调生产厂家出具针对本项目的授权书（原件）。

6、项目履约保证金

（1）履约保证金应当采用转账或汇款形式交纳。

（2）履约保证金缴纳数额:统一缴纳人民币壹万元整（无息）。

（3）履约保证金在其货物交付使用、同时经采购人验收合格并出具其同意退还履约保证金后五个工作日内无息退回。

 7、本次项目采购预算为 肆拾万元整。采购人不接受高于采购预算的报价。

8、报价价格：

（1）上述货物所有价格均应以人民币为货币单位，金额单位以元表示。

（2）本次采购采用总承包方式，因此供应商的报价应包括全部货物、工程和服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、安装调试、培训、售后服务等其他有关的所有费用。

（3）本次项目不接受备选方案以及有选择性的报价。

（4）附上述货物市场价 元**（由供应商填写）**。

**9、供货时间及地点：**

（1）供货时间：根据采购人要求，成交人必须在合同签订后1 5日供货安装到位。

（2）供货地点：淮安市长江西路79号，淮阴师范学院长江路校区

**10、成交供应商确定办法:**

（1）在满足采购基本要求的前提下，所报产品是经国家认定的节能、环保产品分别给予最终总报价2%、2%的价格扣除（特别说明:节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn官方网站“节能、环保产品查询系统”，并且属于网站公布的最新一期，以提供的证书复印件为准。未能提供证书复印件的不给予价格扣除）。

（2）本次项目确定成交供应商标准是根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低（对于所报产品是在上述第1条范围内，以扣除后价格的进行评审）的原则来确定。

**11、付款方式：**

空调设备送达安装现场，经验收合格后15日内支付合同总价的45%；空调系统安装调试经验收合格后30日内付至合同总价的95%；交付采购单位运行使用2年且无任何问题的15日内付清5%余款（无息）。

12、本次项目成交结果将在淮阴师范学院招投标网（<http://ztb.hytc.edu.cn/>）公示，公示期为一日，公示无疑义后一日内（节假日除外）成交供应商必须与采购人签订合同，如未在规定时间内与采购人联系签订合同，采购人将对其做出相应处罚。

**13、采购人其它要求：**

 （1）所有空调必须为符合国家生产和销售要求的名牌产品，且是原厂生产、未使用过的正品空调；空调的售后服务必须符合国家消费者权益法的相关规定（整机免费保修二年）。

（2）本次项目的货物交付及安装地点在淮阴师范学院长江路校区，各报价人在报价前必须到上述单位进行现场勘察（另附施工图纸），并根据现场实际情况确定运输、项目相关的电路管线安装、室内室外连接管线、室外排水管道、人工等成本计入报价，在成交后不再调整价格。本项目空调系统相关电缆由招标人负责敷设到位。此项目为“交钥匙”总承包方式，投标人的报价应为综合报价，包含全部货物、工程和服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、安装调试、培训、售后服务等其他与本项目有关的所有费用，中标后采购人不再支付其他任何费用。

（3）机器出现故障成交人必须在接到用户电话后8小时内赶到现场并修复故障。

（4）本次项目推荐品牌为：三菱重工、大金、格力、海尔、麦克维尔。投标人采用其他品牌投标的，须经三分之二询价小组认定投标人所投品牌的档次不低于参考品牌，否则不予认可。但每个报价人在报价时只允许报一个品牌，否则作无效报价处理。

**14、说明：**

任何对询价采购报价表要求进行澄清的报价人，均应在报价时间前一天以书面形式（包括邮寄、电子邮件等）送达淮阴师范学院招投标办公室，招投标办公室对报价时间前一天收到的任何澄清要求将以书面形式予以答复（邮寄或电子邮件）。（逾期递交对询价采购报价表要求进行澄清的将不予受理）。

**15、其它说明：**

（1）此报价表务请各供应商用信封密封并在密封口处加盖供应商单位公章。

（2）供应商提供的货物必须是全新的、未使用过原装合格且是正规合法渠道的产品。

（3）如成交供应商未能按上述要求提供货物，采购人将对其做出相应处罚，请各供应商慎重考虑。

 **16、本次项目联系方式：**

联系人:吴老师 董老师 0517-83525369 83525709

邮 箱：ztb\_hs@163.com

网 址：http://ztb.hytc.edu.cn

地 址：江苏省淮安市长江西路79号淮阴师范学院16号办公楼208室。

项目技术联系人：张主任13515241859

供应商： （必须盖章）

联系地址： （必须填写）

供应商单位联系人：（必须填写）

联系电话： （必须填写）

 时间：2017年 月 日